# Приложение 2

# Сравнительная информация

# об изменениях в Специфических требованиях

# для объектов с массовым пребыванием детей, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2019 № 561

# с учетом постановления Совмина от 05.12.2024 № 907

 Позиции, которые отличаются, в таблице отмечены розовой заливкой, которые добавлены (изменены), - зеленой

|  |  |
| --- | --- |
| Специфические требования от 22.08.2019 № 561 **до 08.12.2024** | Специфические требования от 22.08.2019 № 561 **с 08.12.2024** |
| 3… объекты, специально предназначенные для пребывания детей, - здания (за исключением объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей), которые по своему назначению предназначены для пребывания детей, в том числе круглосуточно | 3… объекты, специально предназначенные для пребывания детей, - здания (сооружения), принадлежащие субъектам хозяйствования (за исключением объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей), которые по своему назначению предназначены для пребывания детей (в том числе круглосуточно), и их территория, палаточные лагеря; |
| объекты с одновременным пребыванием свыше 300 человек - здания и сооружения (за исключением объектов, специально предназначенных для пребывания детей, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, а также объектов промышленного назначения) вместимостью свыше 300 человек, ярмарки, организуемые на открытом воздухе, с количеством посетителей свыше 300 человек | объекты с одновременным пребыванием свыше 300 человек - здания (сооружения), принадлежащие субъектам хозяйствования (за исключением объектов, специально предназначенных для пребывания детей, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, а также объектов промышленного назначения), вместимостью свыше 300 человек и их территория, ярмарки, организуемые на открытом воздухе, с количеством посетителей свыше 300 человек; |
| объекты социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей - здания организаций (за исключением объектов, специально предназначенных для пребывания детей, объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек), осуществляющих оказание социальных услуг, медицинскую деятельность, с круглосуточным пребыванием людей;  … | объекты социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей - здания (сооружения), принадлежащие субъектам хозяйствования (за исключением объектов, специально предназначенных для пребывания детей, объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек), осуществляющим оказание социальных услуг, медицинскую деятельность, с круглосуточным пребыванием людей и их территория; … |
| ***Комментарий*** К вышеперечисленным объектам относятся не только здания и сооружения, но и их территория. К объектам, специально предназначенным для пребывания детей, отнесены палаточные лагеря | |
| 4. К объектам, специально предназначенным для пребывания детей, относятся здания учреждений образования (за исключением учреждений дополнительного образования взрослых), детско-юношеских спортивных и спортивно-технических школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и спортивно-технических школ, центров олимпийского резерва, оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей, детских больниц и поликлиник, домов ребенка, домов-интернатов для детей-инвалидов, клинических центров паллиативной медицинской помощи детям, центров медико-социальной и (или) социальной реабилитации для детей-инвалидов и (или) инвалидов. | 4. К объектам, специально предназначенным для пребывания детей, относятся здания учреждений образования (за исключением учреждений дополнительного образования взрослых), детско-юношеских спортивных и спортивно-технических школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и спортивно-технических школ, центров олимпийского резерва, санаторно-курортных и оздоровительных организаций для детей, детских больниц и поликлиник, домов ребенка, детских социальных пансионатов, клинических центров паллиативной медицинской помощи детям, а также здания (сооружения), используемые для оказания социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания детей. |
| К объектам с одновременным пребыванием свыше 300 человек относятся здания библиотек, музеев, филармоний, цирков и зоопарков (в том числе передвижных), клубов, дворцов (домов, центров) культуры, учреждений дополнительного образования взрослых, поликлиник (за исключением детских поликлиник), банков, объекты общественного питания, торговые объекты, физкультурно-спортивные сооружения, театры, кинотеатры, вокзалы, культовые здания, гостиницы, общежития, многофункциональные комплексы, а также иные здания и сооружения вместимостью свыше 300 человек. | К объектам с одновременным пребыванием свыше 300 человек относятся здания библиотек, музеев, филармоний, цирков и зоопарков (в том числе передвижных), клубов, дворцов (домов, центров) культуры, учреждений дополнительного образования взрослых, поликлиник (за исключением детских поликлиник), банков, объекты общественного питания, торговые объекты, физкультурно-спортивные сооружения, театры, кинотеатры, вокзалы, культовые здания, гостиницы, общежития, многофункциональные комплексы, а также иные здания (сооружения) вместимостью свыше 300 человек. |
| К объектам социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей относятся здания больниц (за исключением детских больниц), госпиталей, диспансеров, центров, в том числе научно-практических, родильных домов, хосписов, санаториев, домов (баз) отдыха, пансионатов, домов (центров) временного пребывания лиц без определенного места жительства, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, специальных домов для ветеранов, престарелых и инвалидов, центров ресоциализации и (или) социальной адаптации | К объектам социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей относятся здания больниц (за исключением детских больниц), госпиталей, диспансеров, центров, в том числе научно-практических, родильных домов, хосписов, санаториев, домов (баз) отдыха, пансионатов, территориальных центров социального обслуживания населения, центров (домов) временного пребывания лиц без определенного места жительства, домов сопровождаемого проживания, социальных пансионатов, центров социальной реабилитации, абилитации инвалидов, а также иные здания (сооружения), используемые для оказания социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания |
| ***Комментарий*** Скорректированы объекты, специально предназначенные для пребывания детей | |
| 5. На территории объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, расположенных в лесных массивах или на расстоянии менее 20 метров от них, со стороны лесного массива должна создаваться противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 2,8 метра | 5. На территории объектов, специально предназначенных для пребывания детей (за исключением палаточных лагерей), а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, расположенных в лесных массивах или на расстоянии менее 20 метров от них, со стороны лесного массива должна создаваться противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 2,8 метра |
| ***Комментарий*** Установлено, что противопожарная минерализованная полоса не должна создаваться на территории палаточных лагерей | |
| 6. На объектах, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектах с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектах социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей: | 6. На объектах, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектах с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектах социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей: |
| использование утюгов, электроплит и других бытовых электронагревательных приборов допускается только в специально предназначенных помещениях, в местах, указанных в эксплуатационной документации, либо в помещениях, определенных общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности; | использование утюгов, электроплит и других бытовых электронагревательных приборов допускается только в специально предназначенных помещениях, в местах, указанных в эксплуатационной документации, либо в помещениях, определенных общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности; |
| ковры, ковровые покрытия (дорожки) на путях эвакуации должны быть прикреплены к полу и обеспечивать установленные техническими нормативными правовыми актами показатели пожарной опасности; … | ковры, ковровые покрытия (дорожки) на путях эвакуации должны быть прикреплены к полу; … |
| ***Комментарий*** Исключено требование о том, что ковры и ковровые покрытия (дорожки) на путях эвакуации должны обеспечивать установленные ТНПА показатели пожарной опасности | |
| 7. На объектах, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектах с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектах социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей не допускается: хранить порожние баллоны из-под газа; превышать нормы хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, установленные в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности; проводить строительно-монтажные, в том числе пожароопасные, работы в помещениях при наличии в них людей (за исключением работников, задействованных при их проведении) | 7. На объектах, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектах с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектах социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей не допускается: хранить порожние баллоны из-под газа; превышать нормы хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, установленные в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности; проводить строительно-монтажные, в том числе пожароопасные, работы в помещениях при наличии в них людей (за исключением работников, задействованных при их проведении); совершать действия, которые могут привести к возникновению пожара; осуществлять запуск изделий, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью огня; пользоваться лифтом при пожаре; демонтировать установленные элементы систем пожарной автоматики и автономные пожарные извещатели (за исключением случаев устранения их неисправностей с незамедлительным восстановлением работоспособности и проведения ремонтных работ внутри помещений), а также повреждать данные элементы и пожарные извещатели, препятствовать их работе |
| ***Комментарий*** Дополнены действия, которые не допускается совершать на объектах, специально предназначенных для пребывания детей | |
| 13. На объектах, специально предназначенных для пребывания детей, не реже двух раз в год должны проводиться тренировочные занятия по эвакуации людей из зданий при пожаре в соответствии с общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности. В оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерях круглосуточного пребывания тренировочные занятия должны проводиться в каждой смене | 13. На объектах, специально предназначенных для пребывания детей, не реже двух раз в год должны проводиться тренировочные занятия по эвакуации людей из зданий при пожаре в соответствии с общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности. В санаторно-курортных и оздоровительных организациях для детей (за исключением палаточных лагерей) круглосуточного пребывания тренировочные занятия должны проводиться в каждой смене |
| Нормы отсутствуют | 131. До начала функционирования палаточного лагеря необходимо: назначить ответственного за обеспечение пожарной безопасности палаточного лагеря; обеспечить подготовку ответственного за обеспечение пожарной безопасности палаточного лагеря по программе пожарно-технического минимума и провести целевые противопожарные инструктажи работников, задействованных в функционировании палаточного лагеря (далее - обслуживающий персонал); разработать и утвердить инструкцию по пожарной безопасности палаточного лагеря, в которой в том числе определить обязанности и действия обслуживающего персонала по соблюдению противопожарного режима и при пожаре (загорании), порядок сбора детей при пожаре (загорании), порядок дежурства обслуживающего персонала в ночное время, требования к хранению легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, а также к местам размещения костровых площадок, полевых кухонь, стоянок автомобильного транспорта и установки генераторов. 132. В первый день функционирования палаточного лагеря должно быть проведено ознакомление детей (с оформлением протокола) и сопровождающих их лиц (под роспись) с требованиями по обеспечению пожарной безопасности, установленными в том числе в инструкции по пожарной безопасности палаточного лагеря. Во время функционирования палаточного лагеря в ночное время должно осуществляться дежурство обслуживающего персонала, который обеспечивается исправными переносными электрическими фонарями (из расчета один фонарь на работника, находящегося на дежурстве) и громкоговорителем (для палаточных лагерей с численностью детей более 50 человек). 133. Палатки следует устанавливать группами (общее количество проживающих в группе палаток - не более 50 человек), при этом площадь территории, занимаемая одной группой палаток, не должна превышать 800 квадратных метров. Расстояние от палаток до мест установки генераторов, размещения полевых кухонь, стоянок автомобильного транспорта, мест хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и между группами палаток должно быть не менее 15 метров, а между отдельными палатками (их стропами) в группе - не менее 2 метров. Контролируемые разведение костров и использование специальных приспособлений для горящего угля в целях приготовления пищи (мангал, барбекю, гриль, камин и другое) допускаются на территории палаточного лагеря при условиях: расположения очагов горения на площадках, окаймленных минерализованной полосой шириной не менее 0,25 метра, на расстоянии, исключающем загорание ближайших строений и других горючих предметов (материалов). Костровая площадка для проведения общелагерных мероприятий должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от палаток; размещения вблизи очагов горения средств тушения; обеспечения непрерывного контроля за процессом горения лицом старше 14 лет. По окончании использования очагов горения либо постоянного контроля за процессом горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления. В палатках не допускается: применение открытого огня, в том числе курение курительных табачных изделий, и пиротехнических изделий; эксплуатация теплогенерирующих аппаратов, работающих на жидком, газообразном, твердом видах топлива; хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов (за исключением специально отведенных палаток без пребывания людей); превышение установленной производителем нормы вместимости. При размещении в палатках кроватей ширина центрального прохода должна быть не менее 1 метра. Загромождение проходов и выходов из палаток не допускается |
| 20. На объектах с одновременным пребыванием свыше 300 человек не реже двух раз в год должны проводиться тренировочные занятия по отработке действий работников по обеспечению безопасной эвакуации людей из зданий при пожаре в соответствии с общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности. По результатам проведения тренировочных занятий составляется акт произвольной формы, в котором указываются дата проведения занятий, отработанные в соответствии с общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности мероприятия, должностные лица, проводившие занятия, количество человек, принимавших в них участие | 20. На объектах с одновременным пребыванием свыше 300 человек не реже двух раз в год должны проводиться тренировочные занятия по отработке действий работников по обеспечению безопасной эвакуации людей из зданий при пожаре в соответствии с общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности. По результатам проведения тренировочных занятий составляется акт произвольной формы, в котором указываются дата проведения занятий, отработанные в соответствии с общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности мероприятия, должностные лица, проводившие занятия, количество человек (за исключением культовых зданий), принимавших в них участие |