|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Протокол заседания  профессионального комитета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ | УТВЕРЖДЕНО  Приказ директора  УО «Ивановская средняя школа»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_ |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**видов работ, которые может выполнять водитель автомобиля на линии**

1. Производить мытье стекол автомобиля.
2. Проводить заправку автомобиля.
3. Проводить осмотр и замену колеса.
4. Проводить осмотр и замену электрических лампочек наружного и внутреннего освещения автомобиля.
5. Проводить ремонт и замену свечей накаливания.
6. Проводить уборку салона автомобиля
7. Производить снятие и установку фильтра осушения воздуха.
8. Проводить подкатку шин.
9. Проводить подтяжку крепежных болтов.
10. Проводить долив технических жидкостей.

Ремонт автомобиля на линии проводится водителем с соблюдением установленных законодательством мер безопасности. При отсутствии у водителя необходимых приспособлений и инструмента ремонт не допускается.

При осуществлении ремонта автомобиля на линии водитель автомобиля должен:

- предварительно установить автомобиль на обочину;

- заглушить двигатель;

- затормозить автомобиль ручным (стояночным) тормозом;

- установить под колеса автомобиля противооткатные упоры.

Водитель не вправе самовольно привлекать к ремонту транспортного средства на линии посторонних лиц.